| C:\Users\Edward Kaniecki\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\herb-gminy.gif | **Gmina Chełmża**  **Adres:** ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża,  **telefon:** +48 56 675 60 76, **fax:** +48 56 675 60 79, **e-mail:** info@gminachelmza.pl |
| --- | --- |

Chełmża, dnia 06 grudnia 2019r.

**WÓJT GMINY CHEŁMŻA**

Zaprasza do złożenia oferty (formularz oferty w załączniku nr 1) na dostawę doposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Chełmża w niezbędny sprzęt i wyposażenie służące ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego oraz udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Opis przedmiotu zamówienia:

**ZESTAWIENIE ASORTYMENTU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA ASORTYMENTU** | **ILOŚĆ JEDNOSTEK** | **RODZAJ MIARY** |
| 1. | Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne zestaw II plus(w skład zestawu wchodzi: poduszka 8 bar V 10, poduszka 8 bar V 31, reduktor butlowy 200/300 bar, sterownik podwójny prosty, wąż napełniający 10m (2 szt.) | 1 | kpl. |
| 2. | Piła ratownicza do szyb klejonych(musi posiadać chowane ostrze wykonane jest ze stali szybkotnącej HSS) | 1 | szt. |
| 3. | Zbijak do szyb | 2 | szt. |
| 4. | Nóż do pasów bezpieczeństwa | 6 | szt. |
| 5 | Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera(dedykowane na kierownicę auta osobowego.) | 2 | kpl. |
| 6. | Osłona zabezpieczająca poszkodowanego(wykonana z cordury o wysokiej odporności) | 1 | szt. |
| 7. | Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie. (W skład zestawu wchodzi: osłona ostrych krawędzi 1620x620mm, osłona ostrych krawędzi 620x620 mm, osłona obciętego słupka 270x320 mm (2 szt.) oraz torba transportowa) | 1 | kpl. |
| 8. | Zestaw uniwersalny podpór i klinów do stabilizacji pojazdów(w skład zestawu wchodzi: 2x klin schodkowy, 2x klin mały, 2x klin duży. Elementy wykonane z twardego materiału odpornego na wchłanianie wody i olejów.) | 4 | kpl. |
| 9. | Latarka akumulatorowa typu szperacz.  ( posiada diodę led XML T-6 10W. Strumień światła o mocy 1200 lm, z zasięgiem światła do 800 metrów. Wbudowane 10 trybów świecenia) | 2 | szt. |
| 10. | Pilarka do drewna Husqvarna min. 3,5 KW(silnikiem w technologii X-Torq. Maksymalna długość prowadnicy 50 cm.) | 3 | szt. |
| 11. | Detektor napięcia(pracujący w zakresie częstotliwości napięcia przemienne od 20 Hz do 100 Hz. Żywotność baterii dla pracy ciągłej to 300 godzin.) | 2 | szt. |
| 12. | Detektor wielo lub jednogazowy((CH4 , O2, CO, H2S) o zasilaniu akumulatorowym. Urządzenie z atestem ATEX, oraz alarmem wizualnym, akustycznym i wibracyjnym) | 1 | szt. |
| 13. | Agregat prądotwórczy 3-fazowy, min. 7,5 KWA(Moc maksymalna/znamieniowa 7,7 kVA / 7,0 kVA, napięcie 400/230 V, wbudowany cyfrowy AVR. Zasilany benzyną przy maksymalnym zużyciu 2,7 l/h przy 75% mocy agregatu) | 3 | szt. |
| 14. | Przenośny zestaw oświetleniowy(z diodami LED. Ilość trybów pracy: 4 (min/mid/max/stroboskop). Minimalna moc światła 1500 lm, maksymalna 6000 lm. Maksymalny czas pracy urządzenia to 28 godziny) | 2 | szt. |
| 15. | Sprzęt do oznakowania terenu akcji(W skład zestawu wchodzi: 4 szt. pachołków, 4 szt. obustronnych lamp drogowych, 1 szt. znak na stojaku UWAGA WYPADEK, 1 szt. znak na stojaku B33, 1 szt. znak na stojaku C9, 1 szt. znak na stojaku C10, 3 szt. rac ostrzegawczych, 2 szt. taśm ostrzegawczych po 100 metrów, 2 szt. lizaków drogowych, 1 szt. kufer transportowy). | 6 | kpl. |
| 16. | Bosak dielektryczny(teleskopowy z możliwością stosowania w zakresie długości od 2 do 4 metrów. Bezpieczeństwo stosowania do 20 000 V (20 kV). | 6 | szt. |
| 17. | Latarka akumulatorowa na hełmowa z uchwytem(odporna na korozję i posiadająca ATEX dla strefy 1. Moc światła minimum 176 lm, zasię przy najmniej 1200 metrów , maksymalny czas pracy 48 godzin. Maksymalna waga wraz z bateriami to 180 g  (Uchwyt przyhełmowy dedykowany do latarek z powyższego podpunktu, dedykowany do hełmów Calisia) | 28 | szt. |
| 18. | Parawan do osłony miejsca wypadku i ofiar wypadku(składający się z 4 segmentów o wymiarach 1.6 x 1.6 metra. Parawan musi posiadać elementy odblaskowe na każdym segmencie. Do wyposażenia zestawu należy dołączyć torbę transportową i metalowe stojaki stabilizujące konstrukcję) | 1 | szt |
| RAZEM 18 POZYCJI | | | |

Miejsce dostawy: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża,

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 15 dni od dnia zlecenia.

Sprzęt musi być oznaczony zgodnie z wymaganiami Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, dostarczony na koszt dostawcy i posiadać atesty, homologacje lub dopuszczenia do użytkowania zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Warunki płatności: przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury po wykonaniu zamówienia wraz z protokołem odbioru.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto, podatek Vat.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

Oferty należy składać do dnia 13.12.2019r. do godz. 14-tej na adres: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest Edward Kaniecki tel. 56 675 25 98. Email:ekaniecki@gminachelmza.pl

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Logotyp FS MS