**Formularz ofertowy**

**DANE WYKONAWCY:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy  |  |
| Adres  |  |
| Województwo  |  |
| Nip |  |
| Regon  |  |
| Tel/fax |  |
| Adres e-mail  |  |

**OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr. tel.  |  | Tel. komórkowy  |  |
| Nr. faksu  |  |
| Adres e-mail |  |

OFERUJĘ/MY WYKONANIE KOMPLETNEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - „**Dostawa doposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Chełmża w niezbędny sprzęt i wyposażenie służące ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego oraz udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”** zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za cenę:

CENA BRUTTO ………………………….. zł,

 (słownie: …………………………..…………………..…...…………..zł)

zgodnie z poniższym zestawieniem:



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto | Vat | Wartość brutto |
| 1. | Wysokociśnieniowe poduszki pneumatyczne zestaw II plus(w skład zestawu wchodzi: poduszka 8 bar V 10, poduszka 8 bar V 31, reduktor butlowy 200/300 bar, sterownik podwójny prosty, wąż napełniający 10m (2 szt.)   | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 2. | Piła ratownicza do szyb klejonych (musi posiadać chowane ostrze wykonane jest ze stali szybkotnącej HSS)  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | Zbijak do szyb | 2 szt. |  |  |  |  |
| 4. | Nóż do pasów bezpieczeństwa | 6 szt. |  |  |  |  |
| 5. | Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera (dedykowane na kierownicę auta osobowego.) | 2 kpl. |  |  |  |  |
| 6. | Osłona zabezpieczająca poszkodowanego(wykonana z cordury o wysokiej odporności) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw pokrowców ochronnych na ostre krawędzie(W skład zestawu wchodzi: osłona ostrych krawędzi 1620x620mm, osłona ostrych krawędzi 620x620 mm, osłona obciętego słupka 270x320 mm (2 szt.) oraz torba transportowa) | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw uniwersalny podpór i klinów do stabilizacji pojazdów (w skład zestawu wchodzi: 2x klin schodkowy, 2x klin mały, 2x klin duży. Elementy wykonane z twardego materiału odpornego na wchłanianie wody i olejów.)  | 4 kpl. |  |  |  |  |
| 9. | Latarka akumulatorowa typu szperacz.( posiada diodę led XML T-6 10W. Strumień światła o mocy 1200 lm, z zasięgiem światła do 800 metrów. Wbudowane 10 trybów świecenia) | 2 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Pilarka do drewna Husqvarna min. 3,5 KW(silnikiem w technologii X-Torq. Maksymalna długość prowadnicy 50 cm.) | 3 szt. |  |  |  |  |
| 11. | Detektor napięcia(pracujący w zakresie częstotliwości napięcia przemienne od 20 Hz do 100 Hz. Żywotność baterii dla pracy ciągłej to 300 godzin.) | 2 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Detektor wielo lub jednogazowy((CH4 , O2, CO, H2S) o zasilaniu akumulatorowym. Urządzenie z atestem ATEX, oraz alarmem wizualnym, akustycznym i wibracyjnym) | 1 szt. |  |  |  |  |
| 13. | Agregat prądotwórczy 3-fazowy(Moc maksymalna/znamieniowa 7,7 kVA / 7,0 kVA, napięcie 400/230 V, wbudowany cyfrowy AVR. Zasilany benzyną przy maksymalnym zużyciu 2,7 l/h przy 75% mocy agregatu) | 3 szt. |  |  |  |  |
| 14. | Przenośny zestaw oświetleniowy(z diodami LED. Ilość trybów pracy: 4 (min/mid/max/stroboskop). Minimalna moc światła 1500 lm, maksymalna 6000 lm. Maksymalny czas pracy urządzenia to 28 godziny) | 2 szt. |  |  |  |  |
| 15. | Sprzęt do oznakowania terenu akcji(W skład zestawu wchodzi: 4 szt. pachołków, 4 szt. obustronnych lamp drogowych, 1 szt. znak na stojaku UWAGA WYPADEK, 1 szt. znak na stojaku B33, 1 szt. znak na stojaku C9, 1 szt. znak na stojaku C10, 3 szt. rac ostrzegawczych, 2 szt. taśm ostrzegawczych po 100 metrów, 2 szt. lizaków drogowych, 1 szt. kufer transportowy) | 6 kpl. |  |  |  |  |
| 16. | Bosak dielektryczny(teleskopowy z możliwością stosowania w zakresie długości od 2 do 4 metrów. Bezpieczeństwo stosowania do 20 000 V (20 kV).  | 6 szt. |  |  |  |  |
| 17. | Latarka akumulatorowa na hełmowa z uchwytem (odporna na korozję i posiadająca ATEX dla strefy 1. Moc światła minimum 176 lm, zasię przy najmniej 1200 metrów , maksymalny czas pracy 48 godzin. Maksymalna waga wraz z bateriami to 180 g (Uchwyt przyhełmowy dedykowany do latarek z powyższego podpunktu, dedykowany do hełmów Calisia) | 28 szt. |  |  |  |  |
| 18. | Parawan do osłony miejsca wypadku i ofiar wypadku (składający się z 4 segmentów o wymiarach 1.6 x 1.6 metra. Parawan musi posiadać elementy odblaskowe na każdym segmencie. Do wyposażenia zestawu należy dołączyć torbę transportową i metalowe stojaki stabilizujące konstrukcję)  | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem brutto: |  |

Oświadczam/y, że:

1. przedmiot zamówienia będę/będziemy realizować w terminie i na warunkach określonym przez Zamawiającego oraz, że przyjmuję/my warunki płatności,
2. termin ważności oferty wynosi 30 dni.

**Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem**

......................., dnia...................... ......................................................

 podpis osoby uprawnionej do występowania

 w obrocie prawnym