

Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

Chełmża, dnia 14.04.2020 r.

OSO.271.7.2020

**Strona internetowa zamawiającego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

**Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości Zalesie**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Proszę o wyjaśnienie wg czego należy przygotować ofertę, ponieważ w SIWZ III Opis przedmiotu zamówienia pkt.1 Nazwa zadania przez Zamawiającego: Budowa ścieżki edukacyjnej nad Jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości Zalesie. Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w Części: III.SIWZ.

W części III SIWZ jest powyższy zapis.

**Odpowiedź na pyt 1**: **Ofertę należy przygotować zgodnie z dokumentacją projektową ( przedmiar robót charakter pomocniczy, informacyjny ) obejmującą realizację zadania z wyłączeniem pkt 4.2. – Pielęgnacja roślin przeznaczonych do adaptacji. W przedmiarze zakres oznaczono jako etap I,** **etap II, etap III – stanowi to całość objętą niniejszym zamówieniem . W SIWZ Część III oznacza element specyfikacji istotnych warunków zamówienia odnoszący się do opisu przedmiotu zamówienia (OPZ).**

**Pytanie 2.** Proszę o potwierdzenie obmiaru wykonania w części III nawierzchni pieszej z kruszywa łamanego o powierzchni 3 067,80 m2, ponieważ obmiar się nie zgadza. Proszę o podanie prawidłowego obmiaru, który podlega wykonaniu wraz z podaniem obmiaru obrzeży.

Podsumowując proszę o podanie właściwego obmiaru nawierzchni z kruszywa wraz z informacją o obmiarze obrzeży 6\*20\*100 cm  
**Odpowiedź na pyt 2: Podana w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) powierzchnia nawierzchni pieszej z kruszywa łamanego, jak i cały pozostały zakres łącznie z obrzeżami wynika z dokumentacji projektowej** **( w przedmiarze oznaczone etap I, etap II, etap III.)**

**Pytanie 3.** Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału - gatunku drewna należy wykonać balustradę, ponieważ opis projektu mówi o drewnie iglastym, zaś projekt wykonawczy rys. 05 detale - ścieżka drewniana o drewnie liściastym, olejowane bez barwnika.

Podsumowując proszę podać rodzaj drewna do wykonania balustrady wraz informacją o impregnacji, docelowej kolorystyce.  
**Odpowiedź na pyt 3:**

**Wszystkie elementy drewniane balustrady wykonać z drewna modrzewiowego.**

**Wszystkie powierzchnie drewniane, konserwowane solankowym środkiem konserwującym, zewnętrznie pokrywane drewnochronem w kolorze „drzewo wiśniowe”, jednak wybór konkretnego produktu należy skonsultować z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania i uzyskać jego zgodę.**

**Pytanie 4.** Proszę o sprecyzowanie jaki kolor deski kompozytowej należy zastosować na ścieżce drewnianej, ponieważ opis mówi o kolorze szarym RAL 509, zaś projekt wykonawczy rys. 05 detale - ścieżka drewniana o kolorze naturalnym drewna.

**Odpowiedź na pyt 4:** **Należy zastosować i wycenić deskę kompozytową zgodnie z projektem wykonawczym tj. w kolorze naturalnego drewna. Wybór konkretnego koloru należy skonsultować z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania i uzyskać jego zgodę.**

**Pytanie 5.** Proszę o potwierdzenie, iż do oferty należy przyjąć obmiar i wyposażenie małej architektury wg "CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)".  **Odpowiedź na pyt 5: Do oferty należy przyjąć wyposażenie małej architektury zgodnie z dokumentacją projektową ( w przedmiarze oznaczone etap I, etap II, etap III), co odpowiada opisowi zawartemu w CZĘŚĆ III SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ).**

**Pytanie 6.** Proszę o podanie przekroju nawierzchni pod wiatę (wymiarów kostki, kolor, warstwy nawierzchni wraz z frakcją, obrzeża)

**Odpowiedź na pyt 6: Przekrój nawierzchni pod wiatę przedstawia rysunek „Przekrój A-A” - w załączeniu uszczegółowiony projekt wykonawczy wiaty/altany.**

**Pytanie 7.** Proszę o doprecyzowanie szczegółów wykonania wiaty:

1/z jakiego gatunku drewna należy wykonać wiatę

2/ proszę o podanie parametrów blachy, którą można zastosować na dachu

3/ proszę o podanie koloru blachy na dach

4/ proszę o podanie parametrów orynnowania

5/ czy deskowanie dachu należy wykonać deską boazeryjną?

6/ proszę o podanie koloru elementów drewnianych

7/proszę o dołączenie przekroju fundamentów

8/ proszę o dołączenie przekroju siedziska wraz z informacją o długości i szerokości

9/ proszę o wyjaśnienie z czego należy wykonać miejsce grillowe

10/proszę o podanie przekroju nawierzchni poza kostka - część ogniskowa/grillowa (grubość, rodzaj nawierzchni, frakcję).

**Odpowiedź na pyt 7: Do niniejszych wyjaśnień załączono uszczegółowiony projekt wykonawczy wiaty/altany o w/w parametry.**

**Pytanie 8.** Czy kosz na śmieci ma być wyposażony w wkład metalowy?

**Odpowiedź na pyt 8: Tak należy wycenić kosze na śmieci z wkładami metalowymi.**

**Pytanie 9.** Pytanie do parametrów wykonania tablic informacyjnych przy pomnikach

przyrody:

1/ z jakiego materiału należy wykonać konstrukcję i tablicę

2/ proszę o podanie kolorystyki

3/ proszę o podanie wymiarów szerokość, wysokość, wymiary samej tablicy

**Odpowiedź na pyt 9: Tablica DFA 6-8 a,b,c,d. ( tablice przy pomnikach przyrody)  - Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych w kolorze brązowym.  Tablica stalowa . Treść tablicy zostanie uzgodniona w trakcie realizacji zamówienia.  Szczegółowe wymiary przedstawia załączony rysunek.**

**Pytanie 10.** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie altany/wiaty z drewna modrzewiowego zamiast drewna klejonego? Koszt wykonania altany/wiaty w "klejonce" jest bardzo wysoki, szacuje się 3-4 krotność wykonania np. w drewnie modrzewiowym, który również jest bardzo dobrej jakości drewnem przeznaczonym do wykonania elementów małej architektury

**Odpowiedź na pyt 10: W projekcie budowlanym omyłkowo wpisano drewno klejone. Projekt wykonawczy zakłada wykonanie altany/wiaty z drewna modrzewiowego nie klejonego. W załączeniu uszczegółowiony projekt wiaty/altany.**

**Pytanie 11.** Proszę o podanie szczegółowego połączenia słupa stalowego z kształtownika teowego 100\*100\*18 z legarem stalowym z kształtownika prostokątnego zamkniętego giętego 100\*80\*30

**Odpowiedź na pyt 11: Dokumentacja projektowa stanowi wzorzec jakościowy oraz ilościowy dla proponowanych rozwiązań materiałowych. Zamawiający dopuszcza połączenia skręcane oraz spawane. Wykonawca niniejszego zadania jest zobowiązany do opracowania projektu warsztatowego oraz przedstawienia w/w opracowania do akceptacji Zamawiającego i jego inspektora nadzoru inwestorskiego.**

**Pytanie 12.** Proszę o wskazanie szczegółu połączenia kształtownika kwadratowego zamkniętego giętego 80\*80\*30 oraz legara stalowego z kształtownika prostokątnego giętego zamkniętego 120\*80\*3 z legarem stalowym prost zamkniętego 100\*80\*3 a także prosimy o szczegół połączenia barierki z legarem 120\*80\*3

**Odpowiedź na pyt 12: Dokumentacja projektowa stanowi wzorzec jakościowy oraz ilościowy dla proponowanych rozwiązań materiałowych. Zamawiający dopuszcza połączenia skręcane oraz spawane. Wykonawca niniejszego zadania jest zobowiązany do opracowania projektu warsztatowego oraz przedstawienia w/w opracowania do akceptacji Zamawiającego i jego inspektora nadzoru inwestorskiego.**

**Pytanie 13.** Czy balustrada ma być wykona z drewna liściastego czy też iglastego? Istnieje sprzeczność pomiędzy opisem (drewno iglaste)  a dokumentacją rysunkową (drewno liściaste).  
**Odpowiedź na pyt 13: Wszystkie elementy drewniane balustrady wykonać z drewna modrzewiowego.**

**Wszystkie powierzchnie drewniane, konserwowane solankowym środkiem konserwującym, zewnętrznie pokrywane drewnochronem w kolorze „drzewo wiśniowe”, jednak wybór konkretnego produktu należy skonsultować z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania i uzyskać jego zgodę.**

**Pytanie 14.** Prosimy o podanie wymiarów tablic  oznaczonych kodem DFA 6-8 oraz  DFA 6-8 a,b,c,d,.  
**Odpowiedź na pyt 14: Tablica DFA 6-8 ( kierunkowa ) - Tablica zamontowana na słupku drewnianym owalnym z drewna w kolorze „drzewo wiśniowe”. Tablica stalowa o wym. ok 25 cm x 80 cm. Treść tablicy zostanie uzgodniona w trakcie realizacji zamówienia.    
Tablica DFA 6-8 a,b,c,d. ( tablice przy pomnikach przyrody)  - Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych w kolorze brązowym.  Tablica stalowa . Treść tablicy zostanie uzgodniona w trakcie realizacji Zamówienia.  Szczegółowe wymiary przedstawia załączony rysunek.**

II. Jednocześnie informuję że niniejszym dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w następujący sposób:

1. w Części I SIWZ IDW - punkt XII (o tytule „**Miejsce oraz termin składania ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **23.04.2020 r.** | do godz. | **10:00** |

„;

1. w Części I SIWZ IDW - punkt XIII (o tytule „**Miejsce oraz termin otwarcia ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W dniu | **23.04.2020 r.** | o godz. | **11:00** |

” ;

III. Analogicznie do powyższego (dot. terminów), zmianie ulega również treść ogłoszenia   
o nr 528687-N-2020 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2020-04-02 na portalu [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

IV. Powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

V. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober

Zastępca Wójta