**Formularz ofertowy**

**DANE WYKONAWCY:**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy  |  |
| Adres  |  |
| Województwo  |  |
| Nip |  |
| Regon  |  |
| Tel/fax |  |
| Adres e-mail  |  |

**OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr. tel.  |  | Tel. komórkowy  |  |
| Nr. faksu  |  |
| Adres e-mail |  |

OFERUJĘ/MY WYKONANIE KOMPLETNEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - „**Dostawa doposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Chełmża w niezbędny sprzęt i wyposażenie służące ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego oraz udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa”** zgodnie z wymaganiami Zamawiającego za cenę:

CENA BRUTTO ………………………….. zł,

 (słownie: …………………………..…………………..…...…………..zł)

zgodnie z poniższym zestawieniem:



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat %  | Wartość brutto |
| 1. | **Agregat hydrauliczny P 635 SG-DHR20**Silnik HONDA, 4-suwowy o mocy 2,22 kWJednoczesne zasilanie dwóch narzędziWbudowana funkcja TURBOZintegrowane zwijadło, długość węży 2 x 20 mCiśnienie robocze 70 MPaWydajność niskie-wysokie ciśnienie 2 x 3 – 2 x 0,7 l/minWydajność TURBO niskie-wysokie ciśnienie 1 x 5,8 – 1 x 1,35 l/minPojemność użytkowa oleju hydraulicznego 5 lWaga 72,5 kg  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 2. | **Nożyce hydrauliczne S 788**Siła cięcia 1101 kN, 112 tonMin. rozwarcie ostrzy 200 mmCiśnienie robocze 70 MPaTechnologia wykonania ostrzy: ostrza kuteWaga 18,7 kg | 1 szt. |  |  |  |  |
| 3. | **Rozpieracz ramieniowy SP 555**Min. siła rozpierania 52 kNMax. siła rozpierania 658 kN, 67 tonRozwarcie ramion 730 mmCiśnienie robocze 70 MPaWaga 16,3 kg | 1 szt. |  |  |  |  |
| 4. | **Cylinder rozpierający R 410**Siłownik 1-stopniowySkok tłoka 300 mmSiła tłoka 137 kNDługość w stanie rozłożonym 749 mmWaga 12,7 kg | 1 szt. |  |  |  |  |
| 5. | **Cylinder rozpierający R 412**Siłownik 1-stopniowySkok tłoka 500 mmSiła tłoka 137 kNDługość w stanie rozłożonym 1180 mmWaga 17,7 kg | 1 kpl. |  |  |  |  |
| **6.** | Zestaw wymiennych końcówek do cylindrów rozpierających | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 7. | Zestaw 6 pokrowców z magnesem na słupki | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 8. | Zabezpieczenie AirBag kierowcy | 2 szt. |  |  |  |  |
| 9. | Osłona zabezpieczająca poszkodowanego  | 1 szt. |  |  |  |  |
| 10. | Zestaw 2 podpór aluminiowych UltraLIGHT | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 11. | Wspornik progowy | 1 szt. |  |  |  |  |
| 12. | Zestaw łańcuchów KSV 11 | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw podkładów i klinów LSS 1 | 1 kpl. |  |  |  |  |
| 14. | Piła ręczna do cięcia szyb klejonych WSC-1 | 1 szt. |  |  |  |  |
| 15. | Wybijak do szyb hartowanych | 1 szt. |  |  |  |  |
| 16. | Nóż do pasów bezpieczeństwa | 1 szt. |  |  |  |  |
| 17. | Mata narzędziowa | 1 szt. |  |  |  |  |
| 18. | **Sprężarka do butli COLTRI MACH 6/EM**  Silnik elektryczny jednofazowy 230 V, 50Hz, wydajność 90 l/min, czas napełnienia butla 10l 200bar – 25min., ciśnienie napełniania 232-300 bar, poziom hałasu ok 91dB, wymiary/wys x dł x wys/, ok 350x750x390, waga ok. 39,5 kg | 1 szt. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Razem brutto: |  |

Oświadczam/y, że:

1. przedmiot zamówienia będę/będziemy realizować w terminie określonym przez Zamawiającego oraz, że przyjmuję/my warunki płatności,
2. termin ważności oferty wynosi 30 dni.

**Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem**

......................., dnia...................... ......................................................

 podpis osoby uprawnionej do występowania

 w obrocie prawnym