| C:\Users\Edward Kaniecki\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCacheContent.Word\herb-gminy.gif | **Gmina Chełmża****Adres:** ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża,**telefon:** +48 56 675 60 76, **fax:** +48 56 675 60 79, **e-mail:** info@gminachelmza.pl |
| --- | --- |

Chełmża, dnia 22.10.2020 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

 **WÓJT GMINY CHEŁMŻA**

Zaprasza do złożenia oferty (formularz oferty w załączniku nr 1) na dostawę doposażenia jednostki OSP Kończewice z terenu Gminy Chełmża w niezbędny sprzęt i wyposażenie służące ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego oraz udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 Opis przedmiotu zamówienia:

**ZESTAWIENIE ASORTYMENTU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **NAZWA ASORTYMENTU** | **ILOŚĆ JEDNOSTEK** | **RODZAJ MIARY** |
| **1.** |  Agregat hydrauliczny P 635 SG-DHR20Silnik HONDA, 4-suwowy o mocy 2,22 kWJednoczesne zasilanie dwóch narzędziWbudowana funkcja TURBOZintegrowane zwijadło, długość węży 2 x 20 mCiśnienie robocze 70 MPaWydajność niskie-wysokie ciśnienie 2 x 3 – 2 x 0,7 l/minWydajność TURBO niskie-wysokie ciśnienie 1 x 5,8 – 1 x 1,35 l/minPojemność użytkowa oleju hydraulicznego 5 lWaga 72,5 kg | 1 | szt. |
| **2.** |  Nożyce hydrauliczne S 788Siła cięcia 1101 kN, 112 tonMin. rozwarcie ostrzy 200 mmCiśnienie robocze 70 MPaTechnologia wykonania ostrzy: ostrza kuteWaga 18,7 kg | 1 | szt. |
| **3.** | Rozpieracz ramieniowy SP 555Min. siła rozpierania 52 kNMax. siła rozpierania 658 kN, 67 tonRozwarcie ramion 730 mmCiśnienie robocze 70 MPaWaga 16,3 kg | 1 | szt. |
| **4.** | Cylinder rozpierający R 410Siłownik 1-stopniowySkok tłoka 300 mmSiła tłoka 137 kNDługość w stanie rozłożonym 749 mmWaga 12,7 kg | 1 | szt. |
| **5** | Cylinder rozpierający R 412Siłownik 1-stopniowySkok tłoka 500 mmSiła tłoka 137 kNDługość w stanie rozłożonym 1180 mmWaga 17,7 kg | 1 | kpl. |
| **6.** | Zestaw wymiennych końcówek do cylindrów rozpierających | 1 | kpl. |
| **7.** | Zestaw 6 pokrowców z magnesem na słupki | 1 | kpl. |
| **8.** | Zabezpieczenie AirBag kierowcy | 2 | szt. |
| **9.** | Osłona zabezpieczająca poszkodowanego  | 1 | szt. |
| **10.** | Zestaw 2 podpór aluminiowych UltraLIGHT | 1 | kpl. |
| **11.** | Wspornik progowy | 1 | szt. |
| **12.** | Zestaw łańcuchów KSV 11 | 1 | kpl. |
| **13.** | Zestaw podkładów i klinów LSS 1 | 1 | kpl. |
| **14.** | Piła ręczna do cięcia szyb klejonych WSC-1 | 1 | szt. |
| **15.** | Wybijak do szyb hartowanych | 1 | szt. |
| **16.** | Nóż do pasów bezpieczeństwa | 1 | szt. |
| **17.** | Mata narzędziowa | 1 | szt. |
| **18.** | **Sprężarka do butli COLTRI MACH 6/EM**Silnik elektryczny jednofazowy 230 V, 50Hz, wydajność 90 l/min, czas napełnienia butla 10l 200bar – 25min., ciśnienie napełniania 232-300 bar, poziom hałasu ok 91dB, wymiary/wys x dł x wys/, ok 350x750x390, waga ok. 39,5 kg | 1 | szt. |
| **RAZEM 18 POZYCJI** |

Oferta złożona przez wykonawcę musi uwzględniać kompletny przedmiot zamówienia tj. zestawienie asortymentu od 1 do 18 pozycji. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża,

Termin wykonania zamówienia: w ciągu 15 dni od dnia zlecenia.

Sprzęt musi być oznaczony zgodnie z wymaganiami Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości, dostarczony na koszt dostawcy i posiadać atesty, homologacje lub dopuszczenia do użytkowania zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Warunki płatności: przelewem w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury po wykonaniu zamówienia wraz z protokołem odbioru.

W ofercie należy podać cenę netto i brutto, podatek Vat.

Kryteria oceny ofert: cena – 100 %.

Oferty należy składać do dnia 02.11.2020 r. do godz. 15-tej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji w sprawie zamówienia jest:

 Edward Kaniecki tel. 56 675 25 98. Email:ekaniecki@gminachelmza.pl

 Z up. WÓJTA

 dr inż. Kazimierz BOBER

 Zastępca Wójta