Chełmża, dnia 06.03.2020 r.

Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.3.2020

 **Strona internetowa zamawiającego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

**Przebudowa dróg na terenie Gminy Chełmża w miejscowościach Grzywna, Browina, Głuchowo (Windak), Świętosław**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Dotyczy „Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 209 w miejscowości Grzywna”**

**Pytanie 1.** W przedmiarze robót w pozycji 3 dotyczącej wykonania koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest podana ilość 115m3 wykopu. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wykonać koryto na odcinku 1 i 2. Prosimy o podanie grubości korytowania oraz wyliczenie robót ziemnych.

**Odpowiedź na pyt 1:** Koryto o głębokości ok 20 cm należy wykonać tylko na odcinku 2 w km 0+386 do 0+506 w ilościach zgodnych z przedmiarem robót pozycja nr 3 i 4.

**Pytanie 2.** Prosimy o wskazanie lokalizacji wywozu materiału z wykonania robót ziemnych.

**Odpowiedź na pyt 2:** Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu materiału z wykonania robót ziemnych. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 18 wzoru umowy wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót będą stanowiły własność Wykonawcy.

**Dotyczy „Przebudowa drogi gminnej nr 100523 C w miejscowości Browina”**

**Pytanie 3.** W przedmiarze robót w pozycji 3 dotyczącej wykonania koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest podana ilość 320m3 wykopu. Według wyliczeń Wykonawcy powinno być 746m\*1m(poszerzenie)\*2\*0,25m=373m3, 746m\*0,25(pobocze)\*2\*0,25=93,25m3, razem=466,25m3. Prosimy o wyjaśnienie oraz zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

**Odpowiedź na pyt 3:** Koryto o głębokości ok od 20 do 25 cm należy wykonać tylko pod konstrukcją poszerzenia nawierzchni oraz zjazdów w ilościach zgodnych z przedmiarem robót pozycja nr 3 i 4.

 **Pytanie 4.** Prosimy o wskazanie lokalizacji wywozu materiału z wykonania robót ziemnych.

**Odpowiedź na pyt 4:** Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu materiału z wykonania robót ziemnych. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 18 wzoru umowy wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót będą stanowiły własność Wykonawcy.

**Dotyczy „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 122/1 w miejscowości Głuchowo (Windak)”**

**Pytanie 5.** W przedmiarze robót w pozycji 3 dotyczącej wykonania koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest podana ilość 200m3 wykopu. Według wyliczeń Wykonawcy powinno być 756mb\*3,5m\*0,25m(jezdnia)=661,5m3,756mb\*0,75m\*2\*0,18m(pobocze)=204,12m3, razem=865,62. Prosimy o wyjaśnienie oraz zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

**Odpowiedź na pyt 5:** Koryto o głębokości ok. 25 cm należy wykonać tylko przy podłączeniach projektowanej drogi do istniejących dróg o nawierzchni bitumicznej oraz na zjazdach o powierzchni ok 798 m2 w ilościach zgodnych z przedmiarem robót pozycja nr 3 i 4.

**Pytanie 6.** Prosimy o wskazanie lokalizacji wywozu materiału z wykonania robót ziemnych.

**Odpowiedź na pyt 6:** Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu materiału z wykonania robót ziemnych. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 18 wzoru umowy wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót będą stanowiły własność Wykonawcy.

**Dotyczy „Przebudowa drogi gminnej nr 100511 C w miejscowości Świętosław”**

**Pytanie 7.** W przedmiarze robót w pozycji 3 dotyczącej wykonania koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jest podana ilość 20 m3 wykopu. Według wyliczeń Wykonawcy powinno być 506m\*0,75m\*2(pobocze)\*0,13m=98,67m3. Prosimy o wyjaśnienie oraz zamieszczenie tabeli robót ziemnych.

**Odpowiedź na pyt 7:** Koryto o głębokości ok. 25 cm należy wykonać tylko przy podłączeniach projektowanej drogi do istniejącej drogi o nawierzchni tłuczniowej oraz na zjazdach o powierzchni ok. 80 m2 w ilościach zgodnych z przedmiarem robót pozycja nr 3 i 4.

**Pytanie 8.** Prosimy o wskazanie lokalizacji wywozu materiału z wykonania robót ziemnych.

**Odpowiedź na pyt 8:** Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu materiału z wykonania robót ziemnych. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 18 wzoru umowy wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót będą stanowiły własność Wykonawcy.

IV. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

V. Niniejsze wyjaśnienia zostały opublikowane na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

 **Z up. WÓJTA**

 **dr inż. Kazimierz Bober**