Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

Chełmża, dnia 20.05.2020 r.

OSO.271.9.2020

 **Strona internetowa zamawiającego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

**Budowa remizy OSP w Zelgnie – roboty wykończeniowe**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Proszę podać kolor jaki należy przyjąć dla parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.
**Odpowiedź na pyt 1**: Należy przyjąć parapety zewnętrzne stalowe w kolorze antracytowym natomiast parapety wewnętrzne PCV w kolorze białym.

**Pytanie 2.** Zgodnie z dokumentacją należy przyjąć na parterze wymianę trzech par drzwi wewnętrznych. Proszę określić, w jakim kolorze mają być drzwi ppoż EI30 ( białe czy antracytowe?. Zakładamy że drzwi te mają oddzielać garaż od reszty pomieszczeń.
**Odpowiedź na pyt 2:** Całą stolarkę drzwiową ( parter – piętro)  należy przyjąć do wyceny jako stalową malowaną proszkowo w kolorze antracytowym. Drzwi tymczasowe należy  zamontować płycinowe w kolorze białym.

**Pytanie 3.** Zgodnie z dokumentacją należy przyjąć na piętrze wymianę czterech pary drzwi wewnętrznych stalowych malowanych proszkowo oraz 1 drzwi tymczasowe oddzielające korytarz gotowy od części niewykończonej. Proszę o doprecyzowanie tych informacji, ponieważ jest sprzeczność z kosztorysem, w którym mamy jasno napisane że mają to być drzwi drewniane.
**Odpowiedź na pyt 3:** Całą stolarkę drzwiową ( parter – piętro)  należy przyjąć do wyceny jako stalową malowaną proszkową w kolorze antracytowym. Drzwi tymczasowe należy  zamontować płycinowe w kolorze białym.

**Pytanie 4.** Czy Zamawiający posiada zestawienie stolarki drzwiowej i okiennej obecnego budynku i czy jest możliwość jej udostępnienia.

**Odpowiedź na pyt 4:** Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. Wszystkie niezbędne wymiary stolarki znajdują się na rzutach projektu budowlanego.

**Pytanie 5.** Należy dokonać ocieplenia ścian budynków płytami styropianowymi. Proszę o określenie dokładnych wymagań m.in. współczynnik przewodzenia ciepła dla styropianu oraz jakiej grubości ma być styropian.

**Odpowiedź na pyt 5:** Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku  należy wykonać w technologii lekkiej mokrej z zastosowaniem styropianu gr. 15 cm o współczynniku przewodzenia ciepła max.  λ=0,038 [W/mK].

1. Jednocześnie informuję że niniejszym dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w następujący sposób:
2. Zmianie ulega zawarty w SIWZ oraz załącznikach Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego , który otrzymuje brzmienie: **OSO.271. 9.2020**
3. w Części I SIWZ IDW - punkt XII (o tytule „**Miejsce oraz termin składania ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **01.06.2020 r.** | do godz. | **10:00** |

„;

1. w Części I SIWZ IDW - punkt XIII (o tytule „**Miejsce oraz termin otwarcia ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W dniu | **01.06.2020 r.** | o godz. | **11:00** |

” ;

III. Analogicznie do powyższego, zmianie ulega również treść ogłoszenia o nr 538552-N-2020 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11-05-2020 na portalu [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

IV. Powyższe wyjaśnienia i zmiana stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

V. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

 **Z up. WÓJTA**

 **dr inż. Kazimierz Bober**