Chełmża, dnia 19.10.2020 r.

Gmina Chełmża

Ul. Wodna 2

87-140 Chełmża

OSO.271.17.2020

**Strona internetowa zamawiającego**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.:**

**„Rozbudowa DW 551 Strzyżawa – Unisław – Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Zelgno – Pluskowęsy”**

**WYJAŚNIENIE TREŚCI I MODYFIKACJA**

**SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

1. Działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ust. 4 i ust. 4a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – zwanej dalej „Pzp”) informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści - specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej zwanej „SIWZ”) w następującym zakresie:

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak, prosimy o podanie dokładnej ilości m2, lokalizacji oraz konstrukcji odcinka próbnego.

**Odpowiedź na pyt 1:** Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na wycinkę? Prosimy o załączenie na stronie

**Odpowiedź na pyt 2: :** Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na wycinkę drzew, które jest zawarte w decyzji ZRID, którą dołącza się do niniejszych wyjaśnień.

**Pytanie 3.** Czyją własnością jest drewno pozyskane z wycinki?  
**Odpowiedź na pyt 3:** Drewno pozyskane z wycinki jest własnością Wykonawcy robót.

**Pytanie 4.** Prosimy o informacje czy Zamawiający dopuści zastosowanie gruzu budowlanego do wykonania warstwy podbudowy.

**Odpowiedź na pyt 4:** Do wykonania podbudowy można zastosować gruz betonowy nie zawierający zanieczyszczeń (papa, azbest, elementy drewna, metalu itp.) oraz elementów ceramicznych (cegła, dachówka, itp.) odpowiadający frakcjom wskazanym w dokumentacji projektowej, posiadający stosowne deklaracje i badania jakości materiału.

**Pytanie 5.** W SST DM.00.00.00. jest zapis: 7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Prosimy o informację czy w ramach przedmiotowego zadania Zamawiający będzie wymagał ww. zapisów.

**Odpowiedź na pyt 5:** **:** Zamawiający nie będzie wymagał zainstalowania i utrzymania urządzeń wagowych.

**Pytanie 6.** Czy Zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego (SST D.01.01.01 *Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz wyznaczenie i stabilizacja pasa drogowego*)?

**Odpowiedź na pyt 6:** Zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego.

**Pytanie 7.** Prosimy o wskazanie miejsca odwozu materiałów z rozbiórki. Prosimy o wskazanie czyje materiały z rozbiórki są Zamawiającego a czyje Wykonawcy.

**Odpowiedź na pyt 7:** Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu materiału z wykonania robót ziemnych. Zgodnie z zapisami § 2 ust. 18 wzoru umowy wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych robót będą stanowiły własność Wykonawcy.

**Pytanie 8.** Prosimy o informację czy grunt uzyskany z wykopów można wykorzystać w budowę nasypów.

**Odpowiedź na pyt 8:** Jeżeli grunt uzyskany z wykopu będzie posiadał odpowiednie parametry, przejdzie wyniki badań labolatoryjnych i będzie zgodny z SST, wówczas będzie mógł być użyty do wykonania nasypów.

**Pytanie 9.** Prosimy o podanie okresu gwarancji oznakowania poziomego.

**Odpowiedź na pyt 9:** Oznakowanie poziome stanowi element wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia, wobec tego w tym zakresie mają zastosowanie zapisami rozdz. XV SIWZ oraz projektu umowy, gdzie wskazuje się jako minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.

**Pytanie 10.** Prosimy o podanie okresu gwarancji na zieleń.

**Odpowiedź na pyt 10:** Zieleń stanowi element wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia, wobec tego w tym zakresie mają zastosowanie zapisami rozdz. XV SIWZ oraz projektu umowy, gdzie wskazuje się jako minimalny okres gwarancji 36 miesięcy.

**Pytanie 11.** Prosimy o dołączenie brakującego SST dot. ustawienie ogrodzeń; ustawienie lamp hybrydowych; wykonanie trawników dywanowych; wykonanie oznakowania poziomego; wykonanie oznakowania pionowego.

**Odpowiedź na pyt 11 : :** Do niniejszych wyjaśnień dołącza się SST dotyczące dot. ustawienia ogrodzeń, ustawienia lamp hybrydowych, wykonania trawników dywanowych, wykonania oznakowania poziomego, wykonanie oznakowania pionowego.

**Pytanie 12.** Prosimy o jednoznaczne określenie czy przy regulacji urządzeń obcych należy wbudować nowy materiał w SST jest napisane:

Do przypowierzchniowej regulacji studzienki, zaworu, kratki lub pokryw należy użyć:

⇒ materiały otrzymane z rozbiórki studzienki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do ponownego wbudowania,

⇒ materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak materiał rozbiórkowy,

**Odpowiedź na pyt 12:** Jeśli materiały otrzymane z rozbiórki nie nadają się do ponownego wbudowania należy wbudować nowe materiały.

**Pytanie 13.** Prosimy o potwierdzenie, że materiał z rozbiórki ogrodzeń należy w całości wbudować w ponowne odtworzenie ogrodzenia ( przęsła ; bramy ; furtki)

**Odpowiedź na pyt 13:** Tak, materiał z rozbiórki ogrodzeń należy w całości wbudować w ponowne odtworzenie ogrodzenia ( np. przęsła, bramy, furtki). W sytuacji gdy materiały otrzymane z rozbiórki nie nadają się do ponownego wbudowania należy wbudować nowe materiały.

**Pytanie 14.** Prosimy o uaktualnienie zatwierdzenia IB-I-B.8022.1.78.2018 SOR traci ważność 31.12.2020r.

**Odpowiedź na pyt 14:** Zatwierdzenie Nr IB-I-B.8022.1.78.2018 SOR traci ważność 31.12.2020r. , zostanie ono zaktualizowane przed upływem terminu ważności.

**Pytanie 15.** Prosimy o uaktualnienie uzgodnienia ENERGA 91/MMD/415/T/2018/4198 straciło ważność 22.05.2020r.

**Odpowiedź na pyt 15:** Do niniejszych wyjaśnień dołączam aktualne uzgodnienie Energa Operator 91/MMD/546/T/2000/547

**Pytanie 16.** Prosimy o uaktualnienie uzgodnienia Polskiej Spółki Gazownictwa 4975/BR/ZTI/2018 straciło ważność 16.05.2020r.

**Odpowiedź na pyt 16:** Do niniejszych wyjaśnień dołączam aktualne uzgodnienie Polskiej Spółki Gazownictwa 8030/BR/ZTI/2020

**Pytanie 17.** Prosimy o uaktualnienie uzgodnienia OGP Gaz System S.A. 91/2018 straciło ważność 18.06.2020r.

**Odpowiedź na pyt 17:** Do niniejszych wyjaśnień dołączam aktualne uzgodnienie OGP Gaz System S.A. 91/2018 z dnia 12 06 2020 r.

**Pytanie 18.** Prosimy o uaktualnienie uzgodnienia ORANGE Polska S.A. 31989/TTISIOU/P/2019 straciło ważność 04.07.2020r.

**Odpowiedź na pyt 18:** Do niniejszych wyjaśnień dołączam aktualne uzgodnienie ORANGE Polska S.A. znak pisma TTISILU/ET.215-28505/20.

**Pytanie 19.** W uzgodnieniu ORANGE S.A. 3055/TTISOU/P/U7/2018 jest napisane iż należy w miejscach skrzyżowań i zbliżeń urządzeń telekomunikacyjnych zabezpieczyć je rurą dwudzielną. Brakuje takiej pozycji w kosztorysie prosimy o wyjaśnienie oraz dopisanie brakujących pozycji.

**Odpowiedź na pyt 19:** Uzupełniono kosztorys o rurę dwudzielną.

**Pytanie 20.** Prosimy o załączenie pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzję środowiskową.

**Odpowiedź na pyt 20:**Inwestycja objęta niniejszym postępowaniem nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz decyzji środowiskowej.

**Pytanie 21.** Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych. Jeżeli Zamawiający nie posiada to prosimy o wyliczenie ilości z pozycji 2.d.1 wykopy – 1441,32 m3 oraz 5.d.1 formowanie i zagęszczenie nasypów 1441,32 m3; oraz 6.d.1 roboty ziemne 489,43 m3.

**Odpowiedź na pyt 21** Do niniejszych wyjaśnień dołączam tabelę robót ziemnych.

**Pytanie 22.** Prosimy o załączenie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 6/2020 nr sprawy WIR.V.7820.5.2020.JB z dnia 13 sierpnia 2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

**Odpowiedź na pyt 22:** Do niniejszych wyjaśnień dołączam decyzję Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr 6/2020 nr sprawy WIR.V.7820.5.2020.JB z dnia 13 sierpnia 2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

**Pytanie 23.** W SIWZ OPZ jest napisane iż zakres robót obejmuje wykonanie rowów, brakuje takiej pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie ewentualne dopisanie pozycji w kosztorysie.

**Odpowiedź na pyt 23:** Wykonanie rowów w przedmiarze ujęte jest w pozycji roboty ziemne.

**Pytanie 24.** Załączona SST dot rozbiórek obejmuje rozbiórki : nawierzchni; chodnika; krawężnika; opornika, obrzeża, ścieków prefabrykowanych, ogrodzeń, barier i poręczy. W kosztorysie są tylko rozbiórki ogrodzeń. Prosimy o potwierdzenie, że pozostałych robót nie należy wykonywać; jeżeli nie to prosimy o dopisanie brakujących pozycji.

**Odpowiedź na pyt 24 :** W SST dla niniejszego zadania należy sugerować się tylko tymi robotami, które są zawarte w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. Pozostałe specyfikacje są pomocnicze i bezpośrednio nie dotyczą przedmiotu zamówienia.

1. Jednocześnie informuję że niniejszym dokonuję zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w następujący sposób:

1. Część I SIWZ IDW - punkt XII (o tytule „**Miejsce oraz termin składania ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia | **29.10.2020 r.** | do godz. | **10:00** |

„;

2. Część I SIWZ IDW - punkt XIII (o tytule „**Miejsce oraz termin otwarcia ofert**”), ust. 1., treść tabelki otrzymuje brzmienie : „

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| W dniu | **29.10.2020 r.** | o godz. | **10:30** |

” ;

III. Analogicznie do powyższego , ( dot. terminów) zmianie ulega również treść ogłoszenia o nr 595505-N-2020 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2020-10-09 na portalu [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

IV. Powyższe wyjaśnienia i zmiana ( modyfikacja ) stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

V. Niniejsza zmiana została opublikowana na stronie internetowej Gminy Chełmża [www.bip.gminachelmza.pl](http://www.bip.gminachelmza.pl) (zakładka zamówienia publiczne – Postępowania przetargowe w procedurze krajowej – Postępowania przetargowe 2020 - w zakresie dot. niniejszego postępowania).

**Z up. WÓJTA**

**dr inż. Kazimierz Bober**